####

Nr. 2468 data: 09.08.2019

#### [Anexa 6.2.1 - Cerere de ofertă (CO-B)](#Anexe)

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi Centre de Învățare

Beneficiar: Universitatea Babeș-Bolyai

Titlul subproiectului: Student Learning Hub

Acord de grant nr. 78/SGU/CI/I/18.12.2017 Cluj-Napoca, 09.08.2019 *Localitatea, data publicării*

**INVITAȚIE DE PARTICIPARE**

**pentru achiziția de lucrări**

Stimate Doamne/ Stimaţi Domni:

1. BeneficiarulUniversitatea Babeș-Bolyai a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi Centre de Învățare derulată în Proiectul privind învățământul secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru contractarea lucrărilor pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare. În acest sens, sunteti invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele lucrări:

**achiziţia unei lucrări de Renovare/modernizare casă scări acces sală Centru de învățare**

2. Ofertanţii pot depune o singură ofertă care să includă toate lucrările solicitate, conform Devizului estimativ al lucrărilor (inclusiv schiţele şi specificaţiile aferente), anexat acestei cereri (Anexa A). Locaţia proiectului poate fi inspectată de ofertanți în orice moment înainte de depunerea ofertelor. Activităţile trebuie finalizate pana la maxim 30.11.2019.

3. Oferta dumneavoastră, în **formatul indicat în Anexa B,** va fi întocmită în conformitate cu termenii și condițiile de execuție precizate și va fi trimisă la:

E-mail: catalin.petcu@ubbcluj.ro

Persoană de contact: Catalin Petcu

4. Se acceptă oferte transmise in original prin e-mail. Operatorul economic castigator va transmite catre Beneficiar, oferta sa in original, in format tiparit, in termen de 7 zile de la anuntarea rezultatelor. Depunerea ofertelor se va face la: secretariatul Directiei Generale Administrative, Cluj-Napoca, str. I.I.C. Bratianu, nr. 14 cod postal 400079.

5. Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul 3 este: 19.08.2019, ora 10.00 Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi respinsă.

6. Preţul ofertat. Preţul total trebuie să includă şi costurile legate de transport, instalare/montare şi orice alte costuri locale necesare execuției lucrărilor la următoarea locație **Centrul de învățare (Vest Parter str.Republicii, nr.4 Decanat Biologie, Universitatea Babeș-Bolyai)**. Oferta va fi exprimată în Lei, iar TVA va fi indicat separat.

7. Valabilitatea ofertei. Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă cel puțin 30 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor menţionată la alin. 5 de mai sus.

8. Calificarea ofertantului. Oferta dvs. trebuie să fie însoțită de următoarele documente de calificare:

1. copie a Certificatului de Înregistrare sau a Certificatului Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte numele complet, sediul și domeniul de activitate;

Absenţa documentelor mai sus menționate poate duce la descalificarea ofertantului.

9. Evaluarea şi acordarea contractului. Doar ofertele depuse de ofertanți calificați și care îndeplinesc cerințele tehnice, vor fi evaluate prin compararea preţurilor. Contractul se va acorda firmei care îndeplinește toate cerințele solicitate, conform *Devizului estimativ al lucrărilor,* și care oferă cel mai mic preţ total evaluat, fără TVA. **Termenul de realizare a lucrarilor este maxim 30.11.2019.**

10. Vă rugăm să confirmați primirea acestei Invitații de Participare şi să menţionaţi dacă urmează să depuneţi o ofertă sau nu.

*Cătălin Petcu, responsabil achiziții*

####

Anexa

**CAIETUL DE SARCINI**

***A. SPECIFICAȚII TEHNICE***

|  | **Renovare/modernizare casa scarii- Vest Parter str.Republicii, nr.4 Decanat Biologie, Universitatea Babeș-Bolyai** |
| --- | --- |
|  | **Specificații tehnice solicitate**  |
| I | **Desfaceri** |
|  | RPCT39A1 - Demontarea balustradelor, grilelor, si parapetelor metalice montate in beton |
|  | RPCT29A1 - Desfacerea placajelor, din faianta, gresie si ceramice |
|  | RPCT20A1 - Desfacerea pardoselilor din ciment turnate pe loc sclivisite rolate mozaicate |
| **II** | Electrice |
|  | RPEF20F1 - Demontare corp iluminat fluorescent\* |
|  | EE12B1 - Corp de iluminat, pentru lampi fluorescente tubulare neetans, montat pe dibluri de material plastic |
| 5.1 | 5104817# - Corp de iluminat suspendat 230 V, cu doua tuburi led T8, si oglinda. echipat. Putere tub led: 24W, temperatura de culoare: alb cald |
| III | Tamplarie |
|  | RPCT33XA - Asim-demontarea usilor si ferestrelor de PVC cu recuperarea materialului |
| 6.1 | 28100 - Tamplar |
|  | CK01B1 - Ferestre din lemn la constructii cu constructii cu inaltimea pana la 35 M inclusiv, pentru ferestre cu suprafata tocului intre 1,00 si 2,50 mp inclusiv; |
| 7.1 | 20015051 - Fereastra din lemn stratificat demolid sau pin, baituita si lacuita, cu geam tip termopan, lacrimar de aluminiu, inclusiv feronerie (grosime toc minim 70mm, grosime cercevea minim 55mm) |
|  | RPCO11A# - Inlocuire glaf la ferestre exec.din cherestea de rasinoase |
|  | RPCR09B - Vopsitorii anticorosive arsul cu lampa de benzina a vopselii vechi incl. curatirea suprafetelor |
|  | Swi RPCR27B1 - Vopsitorii in culori de ulei pe tamplarie pe lemn la interior si exterior executate in 3 straturi |
| III | Finisaje |
|  | RPCK02B1 - Reparare strat suport pt.pardos.din mortar ciment marca 100-T de 3CM gros.cu fata driscuita fin |
|  | RPCJ09A1 - Reparatii la tencuieli interioare de 2 CM grosime, driscuite, executate la pereti sau stalpi pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de varciment marca 25-T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca M 10-T, pentru grund si stratul vizibil |
|  | RPCJ06C+ - Reparatii tencuieli int.in jurul toc.si pervaz la usi 2 CM grosime cu spaletii:drepti 25-35CM latime |
|  | RPCJ36A1 - Glet de ipsos pe tencuieli interioare driscuite de 3 MM grosime executat cu pasta de ipsos la pereti si stalpi |
|  | RPCR24A1 - Vopsitorie cu vopsea pe baza de acetat de polivinil pe tencuieli existente, pentru interior |
| 15.1 | 6104353 - Vopsea vinarom alba V.108-210 stas 7359- 80 |
|  | CG13B1 - Asim -Placare scari si podeste cu granit fiamat, montate simplu .Treptele si contratreptele vor fi dintr-o singura bucata. Treptele vor avea muchia finisata baston . |
| 16.1 | 2202080 - Granit fiamat ,culoare Padang Yellow sau echivalent ,cal.i G = minim 2 cm |
| 16.2 | 2101149# - Mortar adeziv de exterior pentru granit, Rezistenta la temperatura (ºC): -30, Aderenta finala (N/mmp): > 1 N, Flexibilitate: Adeziv pe baza de ciment flexibil alb cu priza rapida si alunecare redusa |
| 16.3 | 6101337 - Chit de rosturi flexibil pentru exterior, impermeabil,Bazå: Ciment cu substan†e minerale și polimeri Clasa: CG2 Ar W Densitate praf: cca. 1,1 kg/ dm3 Rezistențå la temperaturå: între -30°C și +70°C |
|  | CG16B1 - Plinte si borduri din placi din marmura plinte in trepte, la scari |
| 17.1 | 2202406 - Plinta din granit culoare Padang Yellow, cu muchia prelucrata semibaston |
|  | RPIB13A# - Asim- demontari si remontare radiator |
|  | CH05B% - Mana curenta ptr.scari drepte proc.din comert, montare incl.mat. montaj pe orice parapet |
| 19.1 | 6305701 - Mana curenta stejar 2000x60x40 mm, lacuit, pe suporti metalici vopsiti negru |
| IV | Transport |
|  | TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.  |
|  | TRB05A1B# - Transp.prin purtare directa al mater.comode avand sub 25 Kg pe dist. de 20 M |
|  | TRA01A15P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km  |

***B. DEVIZUL ESTIMATIV AL LUCRĂRILOR ȘI TERMENE DE EXECUȚIE***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Art. de lucrare | Descrierea lucrării | Unitate de măsură | Cantitate | NECESAR ESTIMAT | Termen de execuție |
| material | manoperă | utilaje |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **RPCT39A1 -** Demontarea balustradelor, grilelor, siparapetelor metalice montate in beton | **kg** | **15,000** |  |  |  | 30 zile |
|  | **RPCT29A1 -** Desfacerea placajelor, din faianta, gresie si ceramice | **mp** | **27,500** |  |  |  | 30 zile |
|  | RPCT20A1 - Desfacerea pardoselilor din ciment turnate pe loc sclivisite rolate mozaicate | **mp** | **11,000** |  |  |  | 30 zile |
|  | **RPEF20F1 -** Demontare corp iluminat fluorescent\* | buc. | 1,000 |  |  |  | 30 zile |
|  | EE12B1 - Corp de iluminat, pentru lampi fluorescente tubulare neetans, montat pe dibluri de material plastic | buc. | 1,000 |  |  |  | 30 zile |
| 5.1 | 5104817# - Corp de iluminat suspendat 230 V, cu douatuburi led T8, si oglinda. echipat. Putere tub led: 24W,temperatura de culoare: alb cald | buc. | 1,003 |  |  |  | 30 zile |
|  | RPCT33XA - Asim-demontarea usilor si ferestrelor de PVC cu recuperarea materialului | mp | 0,700 |  |  |  | 30 zile |
| 6.1 | 28100 - Tamplar | ora | *1,015* |  |  |  | 30 zile |
|  | CK01B1 - Ferestre din lemn la constructii cu constructii cu inaltimea pana la 35 M inclusiv, pentru ferestre cu suprafata tocului intre 1,00 si 2,50 mp inclusiv; | mp | 0,700 |  |  |  | 30 zile |
| 7.1 | 20015051 - Fereastra din lemn stratificat de molid sau pin, baituita si lacuita, cu geam tip termopan, lacrimar de aluminiu, inclusiv feronerie (grosime toc minim 70mm, grosime cercevea minim 55mm) | mp | 0,700 |  |  |  | 30 zile |
|  | RPCO11A# - Inlocuire glaf la ferestre exec.din cherestea de rasinoase | m | 1,000 |  |  |  | 30 zile |
|  | RPCR09B - Vopsitorii anticorosive arsul cu lampa de benzina a vopselii vechi incl. curatirea suprefetelor | mp | 7,150 |  |  |  | 30 zile |
|  | RPCR27B1 - Vopsitorii in culori de ulei pe tamplarie pe lemn la interior si exterior executate in 3 straturi | mp | 7,150 |  |  |  | 30 zile |
|  | RPCK02B1 - Reparare strat suport pt.pardos.din mortarciment marca 100-T de 3CM gros.cu fata driscuita fin | mp | 11,000 |  |  |  | 30 zile |
|  | RPCJ09A1 - Reparatii la tencuieli interioare de 2 CM grosime, driscuite, executate la pereti sau stalpi pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de varciment marca 25-T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca M 10-T, pentru grund si stratul vizibil | mp | 20,000 |  |  |  | 30 zile |
|  | RPCJ06C+ - Reparatii tencuieli int.in jurul toc.si pervaz lausi 2 CM grosime cu spaletii:drepti 25-35CM latime | m | 3,400 |  |  |  | 30 zile |
|  | RPCJ36A1 - Glet de ipsos pe tencuieli interioare driscuite de 3 MM grosime executat cu pasta de ipsos la pereti si stalpi | mp | 22,000 |  |  |  | 30 zile |
|  | RPCR24A1 - Vopsitorie cu vopsea pe baza de acetat de polivinil pe tencuieli existente, pentru interior | mp | 38,000 |  |  |  | 30 zile |
| 15.1 | 6104353 - Vopsea vinarom alba V.108-210 stas 7359-80 | kg | 17,100 |  |  |  | 30 zile |
|  | CG13B1 - Asim -Placare scari si podeste cu granit fiamat, montate simplu .Treptele si contratreptele vor fi dintr-o singura bucata. Treptele vor avea muchia finisata baston | mp | 11,000 |  |  |  | 30 zile |
| 16.1 | 2202080 - Granit fiamat ,culoare Padang Yellow sau echivalent ,cal.i G = minim 2 cm | mp | 11,220 |  |  |  | 30 zile |
| 16.2 | 2101149# - Mortar adeziv de exterior pentru granit, Rezistenta la temperatura (ºC): -30, Aderenta finala (N/mmp): > 1 N, Flexibilitate: Adeziv pe baza de ciment flexibil alb cu priza rapida si alunecare redusa | kg | 44,000 |  |  |  | 30 zile |
| 16.3 | 6101337 - Chit de rosturi flexibil pentru exterior, impermeabil,Bazå: Ciment cu substan†e minerale și polimeriClasa: CG2 Ar W Densitate praf: cca. 1,1 kg/ dm3 Rezistențå la temperaturå: între -30°C și +70°C | kg | 3,300 |  |  |  | 30 zile |
|  | CG16B1 - Plinte si borduri din placi din marmura plinte in trepte, la scari | m | 13,000 |  |  |  | 30 zile |
| 17.1 | 2202406 - Plinta din granit culoare Padang Yellow, cu muchia prelucrata semibaston | m | 13,260 |  |  |  | 30 zile |
|  | RPIB13A# - Asim- demontari si remontare radiator | Buc. | 1,000 |  |  |  | 30 zile |
|  | CH05B% - Mana curenta ptr.scari drepte proc.din comert, -montare incl.mat.montaj pe orice parapet | m | 3,500 |  |  |  | 30 zile |
| 19.1 | 6305701 - Mana curenta stejar 2000x60x40 mm, lacuit, pe suporti metalici vopsiti negru | m | 3,570 |  |  |  | 30 zile |
|  | TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=10 km.  | tona | 2,800 |  |  |  | 30 zile |
|  | TRB05A1B# - Transp.prin purtare directa al mater.comode avand sub 25 Kg pe dist. de 20 M | tona | 2,800 |  |  |  | 30 zile |
|  | TRA01A15P -Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km  | tona | 2,500 |  |  |  | 30 zile |

***C. AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE, AVIZELE ȘI APROBĂRILE NECESARE***

***NU ESTE CAZUL***

**Anexa B**

**Termeni şi Condiţii de Execuție\***[[1]](#footnote-1)

Achiziția de **Lucrări de renovare/ modernizare casă scări acces sală Centru de învățare**

Proiect: Student Learning Hub

Beneficiar: Universitatea Babeș-Bolyai

Ofertant: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1**. **Oferta de preț** *[a se completa de către Ofertant]*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **Nr. crt.**(1) | **Denumirea lucrărilor**(2) | **Cant.**(3) | **Pret unitar**(4) | **Valoare Totala fără TVA**(5=3\*4) | **TVA**(6=5\* %TVA) | **Valoare totala cu TVA**(7=5+6) |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **TOTAL** |  |  |  |  |  |

**2. Preţ fix:** Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.

**3. Grafic de execuție:** Execuția lucrărilor se efectuează în cel mult 30 zile de la semnarea Contractului/ Notei de Comanda, la destinatia finala indicata, conform următorului grafic: *[a se completa de către Ofertant]*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Denumirea lucrărilor** | **Cant.** | **Termene de execuție** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**4. Plățile** se vor efectua in lei, ulterior execuției parțiale/totale a lucrărilor, pe baza facturilor Executantului şi a procesului verbal de recepţie, conform *Graficului de execuție al lucrărilor*.

**5. Garanţie:** Lucrările executate vor fi acoperite de garanţie cel puţin 1 an de la data execuției. Vă rugăm să menţionaţi perioada de garanţie şi termenii garanţiei în detaliu.

**6. Specificaţii Tehnice:**

| 1. **Specificatii tehnice solicitate**
 |  **B Specificatii tehnice ofertate** |
| --- | --- |
| **Desfaceri** |  |
| RPCT39A1 - Demontarea balustradelor, grilelor, si parapetelor metalice montate in beton |  |
| RPCT29A1 - Desfacerea placajelor, din faianta, gresie si ceramice |  |
| RPCT20A1 - Desfacerea pardoselilor din ciment turnate pe loc sclivisite rolate mozaicate |  |
| Electrice |  |
| RPEF20F1 - Demontare corp iluminat fluorescent\* |  |
| EE12B1 - Corp de iluminat, pentru lampi fluorescente tubulare neetans, montat pe dibluri de material plastic |  |
| 5104817# - Corp de iluminat suspendat 230 V, cu doua tuburi led T8, si oglinda. echipat. Putere tub led: 24W, temperatura de culoare: alb cald |  |
| Tamplarie |  |
| RPCT33XA - Asim-demontarea usilor si ferestrelor de PVC cu recuperarea materialului |  |
| 28100 - Tamplar |  |
| CK01B1 - Ferestre din lemn la constructii cu constructii cu inaltimea pana la 35 M inclusiv, pentru ferestre cu suprafata tocului intre 1,00 si 2,50 mp inclusiv; |  |
| 20015051 - Fereastra din lemn stratificat demolid sau pin, baituita si lacuita, cu geam tip termopan, lacrimar de aluminiu, inclusiv feronerie (grosime toc minim 70mm, grosime cercevea minim 55mm) |  |
| RPCO11A# - Inlocuire glaf la ferestre exec.din cherestea de rasinoase |  |
| RPCR09B - Vopsitorii anticorosive arsul cu lampa de benzina a vopselii vechi incl. curatirea suprefetelor |  |
| Swi RPCR27B1 - Vopsitorii in culori de ulei pe tamplarie pe lemn la interior si exterior executate in 3 straturi |  |
| Finisaje |  |
| RPCK02B1 - Reparare strat suport pt.pardos.din mortar ciment marca 100-T de 3CM gros.cu fata driscuita fin |  |
| RPCJ09A1 - Reparatii la tencuieli interioare de 2 CM grosime, driscuite, executate la pereti sau stalpi pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de varciment marca 25-T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca M 10-T, pentru grund si stratul vizibil |  |
| RPCJ06C+ - Reparatii tencuieli int.in jurul toc.si pervaz la usi 2 CM grosime cu spaletii:drepti 25-35CM latime |  |
| RPCJ36A1 - Glet de ipsos pe tencuieli interioare driscuite de 3 MM grosime executat cu pasta de ipsos la pereti si stalpi |  |
| RPCR24A1 - Vopsitorie cu vopsea pe baza de acetat de polivinil pe tencuieli existente, pentru interior |  |
| 6104353 - Vopsea vinarom alba V.108-210 stas 7359- 80 |  |
| CG13B1 - Asim -Placare scari si podeste cu granit fiamat, montate simplu .Treptele si contratreptele vor fi dintr-o singura bucata. Treptele vor avea muchia finisata baston . |  |
| 2202080 - Granit fiamat ,culoare Padang Yellow sau echivalent ,cal.i G = minim 2 cm |  |
| 2101149# - Mortar adeziv de exterior pentru granit, Rezistenta la temperatura (ºC): -30, Aderenta finala (N/mmp): > 1 N, Flexibilitate: Adeziv pe baza de ciment flexibil alb cu priza rapida si alunecare redusa |  |
| 6101337 - Chit de rosturi flexibil pentru exterior, impermeabil,Bazå: Ciment cu substan†e minerale și polimeri Clasa: CG2 Ar W Densitate praf: cca. 1,1 kg/ dm3 Rezisten†å la temperaturå: între -30°C și +70°C |  |
| CG16B1 - Plinte si borduri din placi din marmura plinte in trepte, la scari |  |
| 2202406 - Plinta din granit culoare Padang Yellow, cu muchia prelucrata semibaston |  |
| RPIB13A# - Asim- demontari si remontare radiator |  |
| CH05B% - Mana curenta ptr.scari drepte proc.din comert, montare incl.mat.montaj pe orice parapet |  |
| 6305701 - Mana curenta stejar 2000x60x40 mm, lacuit, pe suporti metalici vopsiti negru |  |
| Transport |  |
| TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.  |  |
| TRB05A1B# - Transp.prin purtare directa al mater.comode avand sub 25 Kg pe dist. de 20 M |  |
| TRA01A15P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km  |  |

**7. Devizul estimativ al lucrărilor**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Art. de lucrare | Descrierea lucrării | U.M. | Cantitate | PREŢUL UNITAR AL LUCRĂRII[[2]](#footnote-2)(în Lei, fără TVA) | PREŢUL TOTAL AL LUCRĂRII(în Lei, fără TVA) |
| material | manoperă | utilaje | material | manoperă | utilaje | TOTAL |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **PREŢ TOTAL (fără TVA)** |  |
| **TVA** |  |
| **VALOAREA TOTALĂ (TVA inclus) a lucrărilor de executat** |  |

NUMELE OFERTANTULUI\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Semnătură autorizată\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Locul: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Data:

1. *Anexa Termeni si Conditii de Execuție este formularul in care Beneficiarul va completa conditiile in care doreste execuția lucrărilor (Pct. 3 - perioada de execuție, pct. 6A – Specificatii Tehnice solicitate).*

*Ofertanții completeaza formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3, pct.6B și pct. 7 - şi îl returneaza Beneficiarului semnat, daca accepta conditiile de execuție cerute de Beneficiar.* [↑](#footnote-ref-1)
2. Prețurile unitare sunt stabilite, ținând cont de faptul că includ și orice alte costuri adiacente aferente execuției lucrărilor, precum transportul la șantier etc. [↑](#footnote-ref-2)