**Termeni şi Condiţii de livrare\*[[1]](#footnote-1)**

Achiziția de bunuri

ECHIPAMENT IT (lot 5)

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi - Competitive

Beneficiar: Universitatea „Babeș-Bolyai”

Titlul subproiectului: CENTRUL DE ÎNVĂȚARE UEM – REAL STUDENTS’ DREAMS (UEM - RSD)

Acord de grant nr. AG 298/SGU/CI/III/19.12.2019

Ofertant: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Oferta de preț** *[a se completa de către Ofertant]*

**Lot 5**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.**  (1) | **Denumirea produselor**  (2) | **Cant.**  (3) | **Preț unitar, lei fără TVA**  (4) | **Valoare Totală fără TVA**  (5=3\*4) | **TVA**  (6=5\* %TVA) | **Valoare totală cu TVA**  (7=5+6) |
| 1 | Multifuncționala mono A3 | 3 buc |  |  |  |  |
| 2 | Router wireless | 3 buc |  |  |  |  |
| 3 | Acces point | 1buc |  |  |  |  |
| 4 | Sistem audio (boxe cu microfoane) | 1 buc |  |  |  |  |
| 5 | Tablete grafice | 3 buc |  |  |  |  |
| 6 | Tablete grafice | 1 buc |  |  |  |  |
| 7 | Stand mobil sistem videoconferință | 1 buc |  |  |  |  |
| 8 | Suport videoproiector | 5 buc |  |  |  |  |
|  | **TOTAL** |  |  |  |  |  |

1. **Preţ fix:** Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.
2. **Grafic de livrare:** Livrarea se efectuează în cel mult 2 săptămâni de la semnarea Contractului, la destinația finală indicată, conform următorului grafic (*a se completa de către ofertant*):

**Lot 5**

| **Nr. crt.**  (1) | **Denumirea produselor**  (2) | **Cant.**  (3) | **Termen de livrare** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Multifuncționala mono A3 | 3 buc |  |
| 2 | Router wireless | 3 buc |  |
| 3 | Acces point | 1 buc |  |
| 4 | Sistem audio (boxe cu microfoane) | 1 buc |  |
| 5 | Tablete grafice | 3 buc |  |
| 6 | Tablete grafice | 1 buc |  |
| 7 | Stand mobil sistem videoconferință | 1 buc |  |
| 8 | Suport videoproiector | 5 buc |  |

**4.**Plata facturii se va efectua în lei, 100% la livrarea efectivă a produselor la destinaţia finală indicată, pe baza facturii Furnizorului şi a procesului – verbal de recepţie, conform Graficului de livrare. Plata se va face în maxim 30 de zile în contul furnizorului deschis la Trezoreria statului.

**5.** **Garanţie:** Bunurile oferite vor fi acoperite de garanţia producătorului o perioadă cel puțin egală cu perioadele de garanție solicitate de beneficiar, de la data livrării către Beneficiar (pentru produsele pentru care se solicită garanție). Vă rugăm să menţionaţi perioada de garanţie şi termenii garanţiei, în detaliu.

**6. Instrucţiuni de ambalare:** Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în timpul transportului către destinaţia finală.

**7. Specificaţii Tehnice:**

**Lot 5**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Specificații tehnice solicitate** | **B. Specificații tehnice ofertate**  *[a se completa de către Ofertant]* |
| **Multifunctional mono A3 - 3 buc**  Format A3, Functii: print,scan, copy; max 25ppm A4 (13ppm duplex A4), max 1200x1200dpi, 512MB RAM, procesor 600MHz, fpo 7.7 sec, tavi 100+250 coli, ADF 100 coli, iesire 250 coli, duplex print/copy, LCD 4 linii, 10-key pad; scanner: Digital-CMOS Image Sensors (D-CIS), ADF, 33 ipm simplex mono/color, formate PDF, JPEG, TIFF, max 600dpi optic, 256 niveluri de gri, 2 bit, maxim 297 x 432 mm, scan to e-mail/FTP/SMB/PC; copy: max 25cpm A4, max 600x600dpi, copii multiple 999, scalare 25-400%; conectivitate USB 2.0, Ethernet; toner in-box 4k, ulterior HP 335A (W1335A - 7.4k), HP 335X (W1335X - 13.7k), volum recomandat 2.000 - 5.000 pag/luna, maxim 50.000 pag/luna  cartus HP 335X 13.7K -  Garanție: min. 24 luni | *Denumire, marca, model,*  *Specificații tehnice ofertate*  *Performanțe,*  *Garanție, accesorii* |
| **Router wireless – 3 buc**  Router wireless **dual-band** Porturi: 1 port USB 2.0  1 port WAN 10/100/1000 Mbps  4 porturi LAN 10/100/1000 Mbps  Standard 802.11ac: Da  Porturi USB: 1  Rata de transfer (Mb/s): 10/100/1000  Viteza de transfer: 2.4 GHz: pana la 300 Mbps  5 GHz: pana la 1733 Mbps  Securitate: Control parental (black list și white list)  Filtrare clienți Remote Web Management  Securitate wireless: activare/dezactivare  WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2  WPS (Wi-Fi Protected Set-up) fast encryption  Gigabit: Da  Frecventa (GHz): 2.4 GHz - 5 GHz  Caracteristici speciale: Beamforming  Butoane WPS/Reset  CE: < 20 dBm (2.4 GHz) / < 23 dBm (5 GHz)  FCC: < 30 dBm  LED: Sys, WAN, LAN, WiFi/WPS  MU-MIMO  Mod WISP  Mod repeater universal  Mod router wireless  PPPoE, IP dinamic, IP static  Putere maximă EIRP 2.400-2.4835 GHz: 19.86 dBm (EIRP) / 5.150-5.250 GHz: 22.96 dBm (EIRP)  SSID Broadcast: activare/dezactivare  Selecție putere transmisie: mare, medie, mică  Dimensiuni (W x H x D mm):  238.9 x 144.3 x 40.3 mm  Alimentare: Ieșire: CC 12V, 2A  Intrare：CA 100-240V, 50/60Hz, 0.6A  Antena: 4 antene externe de 6 dBi  Frecventa Wireless: Dual Band |  |
| **Acces point - 1 buc**  Standard WI-FI 802.11a/n/ac/ax 5GHz 802.11b/g/n 2.4GHz  Frecventa (GHz) 2.4 + 5  Porturi 1 x Gigabit LAN  Rata de transfer (Mbps) 300 – 1200  Antena 2 x Externe  Securitate Criptare 64/128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK  Alimentare La retea  Moduri de operare Wireless  Range Exender Acces Point  Altele Dimensiuni: 74.0×46×124.8 mm |  |
| **Tablete grafice - 3 buc**  **Tableta grafica, 10x6", USB, 8 Butoane, 8192 niveluri presiune, include Pen-Stand, 8 varfuri de rezerva - 3 buc**  Tip suprafata active Non-Display  Interfata USB 2.0  Suprafata activa (W x D) 10 x 6 inch  Dimensiuni (W x D x H cm) 360 x 210 x 8 mm  Rezolutie (lpi) 5080  Greutate 610 g  Viteza de citire creion (pps) Max ≥ 220RPS  Niveluri de presiune creion 8192  Altele 8 taste Acuratete: ±0.01 Inch |  |
| **Tablete grafice - 1buc**  **Tableta grafica, Functie de inclinare, Stilou fara baterie, Presiune 8192, 20 de taste, 2 bare tactile, 21.5'', Negru - 1 buc**  Tip suprafata active Display  Interfata USB 2.0  Suprafata activa (W x D) 476.64 x 268.11mm  Dimensiuni (W x D x H cm) 589 x 344 x 21mm  Rezolutie (lpi) 5080  Greutate 4.5kg  Lungime cablu (m) 1.8m  Viteza de citire creion (pps) Max ≥ 220RPS  Dimensiune creion (mm) 163.7 x Φ14.3mm  Greutate creion (g) 14.5  Niveluri de presiune creion 8192  Cerinte system cel puțin Windows 7, macOS 10.12 |  |
| **Sistem audio (boxe cu microfoane) -1 buc**  Tip amplificare Activa  Utilizare Profesional  Tip montare De exterior  Numar boxe 2  Conectivitate Bluetooth USB Wi-Fi NFC Cititor de carduri Ethernet AUX  Putere RMS totala 920 W  Port USB , Jack 3.5 mm , Reglaje Echo , Bass , Treble , Volum Microfon , Volum General  Microfoane Wireless  Conectivitate BluTip |  |
| **Stand mobil sistem videoconferință-lift - 1 buc**  Tip mobilitate: Verticala  Tip montare: de sine stătător  Material: Otel, ABS  Lungime: max 800 mm  Înălțime: max 200 mm  Dimensiuni baza: max 800 x 800 (mm)  Diagonala minima compatibila 70 inch  Diagonala maxima compatibila 120 inch  Greutate maxima suportata 140 Kg  Compatibil VESA: 200x200,300x200,300x300,400x200,400x300,400x400,600x400,800x400,800x600,1000x600 Funcții înălțime ajustabilă, trepte înălțime min. 1  Include: Cablu alimentare  Greutate suport max. 60 Kg  Baza robusta si management integrat al cablurilor Rafturile pentru camera video si DVD player – suport necesar sistem videoconferință |  |
| **Suporți videoproiector - 5 buc**  Model universal de montare, Tilt:-15 to +15 °, Max 10kg, Inaltime reglabila 430-650mm, culoare argintiu. |  |

**Notă: Referirile la o anumită marcă și/sau sistem de operare, precum și specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse și vor fi considerate ca având mențiunea de «*sau echivalent*» Aceste specificații vor fi considerate specificații minimale din punctul de vedere al performantei, indiferent de marca sau producător.**

Perioada de valabilitate a ofertei:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zile de la termenul limită de depunere

**NUMELE OFERTANTULUI\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Semnătură autorizată\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Locul:**

**Data**

1. *Anexa Termeni si Conditii de Livrare este formularul in care Beneficiarul va completa conditiile in care doreste prestarea serviciilor (Pct. 3 – perioada de realizare a serviciilor, pct. 7A – Specificatii Tehnice solicitate).*

   *Ofertanții completeaza formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.7B - şi îl returneaza Beneficiarului semnat, daca accepta conditiile de prestare cerute de Beneficiar.* [↑](#footnote-ref-1)