**Termeni şi Condiţii de livrare\*[[1]](#footnote-1)**

Achiziția de bunuri

ECHIPAMENT IT (lot 5)

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi - Competitive

Beneficiar: Universitatea „Babeș-Bolyai”

Titlul subproiectului: CENTRUL DE ÎNVĂȚARE UEM – REAL STUDENTS’ DREAMS (UEM - RSD)

Acord de grant nr. AG 298/SGU/CI/III/19.12.2019

Ofertant: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Oferta de preț** *[a se completa de către Ofertant]*

**Lot 5**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.**(1) | **Denumirea produselor**(2) | **Cant.**(3) | **Preț unitar, lei fără TVA**(4) | **Valoare Totală fără TVA**(5=3\*4) | **TVA**(6=5\* %TVA) | **Valoare totală cu TVA**(7=5+6) |
| 1 | Multifuncționala mono A3  | 3 buc |  |  |  |  |
| 2 | Router wireless  | 3 buc |  |  |  |  |
| 3 | Acces point  | 1buc |  |  |  |  |
| 4 | Sistem audio (boxe cu microfoane)  | 1 buc |  |  |  |  |
| 5 | Tablete grafice  | 3 buc |  |  |  |  |
| 6 | Tablete grafice | 1 buc |  |  |  |  |
| 7 | Stand mobil sistem videoconferință | 1 buc |  |  |  |  |
| 8 | Suport videoproiector  | 5 buc |  |  |  |  |
|  | **TOTAL** |  |  |  |  |  |

1. **Preţ fix:** Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.
2. **Grafic de livrare:** Livrarea se efectuează în cel mult 2 săptămâni de la semnarea Contractului, la destinația finală indicată, conform următorului grafic (*a se completa de către ofertant*):

**Lot 5**

| **Nr. crt.**(1) | **Denumirea produselor**(2) | **Cant.**(3) | **Termen de livrare** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Multifuncționala mono A3  | 3 buc |  |
| 2 | Router wireless  | 3 buc |  |
| 3 | Acces point  | 1 buc |  |
| 4 | Sistem audio (boxe cu microfoane)  | 1 buc |  |
| 5 | Tablete grafice  | 3 buc |  |
| 6 | Tablete grafice  | 1 buc |  |
| 7 | Stand mobil sistem videoconferință | 1 buc |  |
| 8 | Suport videoproiector  | 5 buc |  |

**4.**Plata facturii se va efectua în lei, 100% la livrarea efectivă a produselor la destinaţia finală indicată, pe baza facturii Furnizorului şi a procesului – verbal de recepţie, conform Graficului de livrare. Plata se va face în maxim 30 de zile în contul furnizorului deschis la Trezoreria statului.

**5.** **Garanţie:** Bunurile oferite vor fi acoperite de garanţia producătorului o perioadă cel puțin egală cu perioadele de garanție solicitate de beneficiar, de la data livrării către Beneficiar (pentru produsele pentru care se solicită garanție). Vă rugăm să menţionaţi perioada de garanţie şi termenii garanţiei, în detaliu.

**6. Instrucţiuni de ambalare:** Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în timpul transportului către destinaţia finală.

**7. Specificaţii Tehnice:**

**Lot 5**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Specificații tehnice solicitate**
 | **B. Specificații tehnice ofertate***[a se completa de către Ofertant]* |
| **Multifunctional mono A3 - 3 buc**Format A3, Functii: print,scan, copy; max 25ppm A4 (13ppm duplex A4), max 1200x1200dpi, 512MB RAM, procesor 600MHz, fpo 7.7 sec, tavi 100+250 coli, ADF 100 coli, iesire 250 coli, duplex print/copy, LCD 4 linii, 10-key pad; scanner: Digital-CMOS Image Sensors (D-CIS), ADF, 33 ipm simplex mono/color, formate PDF, JPEG, TIFF, max 600dpi optic, 256 niveluri de gri, 2 bit, maxim 297 x 432 mm, scan to e-mail/FTP/SMB/PC; copy: max 25cpm A4, max 600x600dpi, copii multiple 999, scalare 25-400%; conectivitate USB 2.0, Ethernet; toner in-box 4k, ulterior HP 335A (W1335A - 7.4k), HP 335X (W1335X - 13.7k), volum recomandat 2.000 - 5.000 pag/luna, maxim 50.000 pag/lunacartus HP 335X 13.7K - Garanție: min. 24 luni | *Denumire, marca, model,* *Specificații tehnice ofertate**Performanțe,* *Garanție, accesorii* |
| **Router wireless – 3 buc**Router wireless **dual-band**Porturi: 1 port USB 2.01 port WAN 10/100/1000 Mbps4 porturi LAN 10/100/1000 MbpsStandard 802.11ac: DaPorturi USB: 1Rata de transfer (Mb/s): 10/100/1000Viteza de transfer: 2.4 GHz: pana la 300 Mbps5 GHz: pana la 1733 MbpsSecuritate: Control parental (black list și white list)Filtrare clienți Remote Web ManagementSecuritate wireless: activare/dezactivareWPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2WPS (Wi-Fi Protected Set-up) fast encryptionGigabit: DaFrecventa (GHz): 2.4 GHz - 5 GHzCaracteristici speciale: BeamformingButoane WPS/ResetCE: < 20 dBm (2.4 GHz) / < 23 dBm (5 GHz)FCC: < 30 dBmLED: Sys, WAN, LAN, WiFi/WPSMU-MIMOMod WISPMod repeater universalMod router wirelessPPPoE, IP dinamic, IP staticPutere maximă EIRP 2.400-2.4835 GHz: 19.86 dBm (EIRP) / 5.150-5.250 GHz: 22.96 dBm (EIRP)SSID Broadcast: activare/dezactivareSelecție putere transmisie: mare, medie, micăDimensiuni (W x H x D mm):238.9 x 144.3 x 40.3 mmAlimentare: Ieșire: CC 12V, 2AIntrare：CA 100-240V, 50/60Hz, 0.6AAntena: 4 antene externe de 6 dBiFrecventa Wireless: Dual Band |  |
| **Acces point - 1 buc** Standard WI-FI 802.11a/n/ac/ax 5GHz 802.11b/g/n 2.4GHzFrecventa (GHz) 2.4 + 5Porturi 1 x Gigabit LANRata de transfer (Mbps) 300 – 1200Antena 2 x ExterneSecuritate Criptare 64/128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSKAlimentare La reteaModuri de operare WirelessRange Exender Acces PointAltele Dimensiuni: 74.0×46×124.8 mm |  |
| **Tablete grafice - 3 buc****Tableta grafica, 10x6", USB, 8 Butoane, 8192 niveluri presiune, include Pen-Stand, 8 varfuri de rezerva - 3 buc**Tip suprafata active Non-DisplayInterfata USB 2.0Suprafata activa (W x D) 10 x 6 inchDimensiuni (W x D x H cm) 360 x 210 x 8 mmRezolutie (lpi) 5080Greutate 610 gViteza de citire creion (pps) Max ≥ 220RPSNiveluri de presiune creion 8192Altele 8 taste Acuratete: ±0.01 Inch |  |
| **Tablete grafice - 1buc****Tableta grafica, Functie de inclinare, Stilou fara baterie, Presiune 8192, 20 de taste, 2 bare tactile, 21.5'', Negru - 1 buc**Tip suprafata active Display Interfata USB 2.0Suprafata activa (W x D) 476.64 x 268.11mmDimensiuni (W x D x H cm) 589 x 344 x 21mmRezolutie (lpi) 5080Greutate 4.5kgLungime cablu (m) 1.8mViteza de citire creion (pps) Max ≥ 220RPSDimensiune creion (mm) 163.7 x Φ14.3mmGreutate creion (g) 14.5Niveluri de presiune creion 8192Cerinte system cel puțin Windows 7, macOS 10.12 |  |
| **Sistem audio (boxe cu microfoane) -1 buc**Tip amplificare ActivaUtilizare Profesional Tip montare De exteriorNumar boxe 2Conectivitate Bluetooth USB Wi-Fi NFC Cititor de carduri Ethernet AUXPutere RMS totala 920 WPort USB , Jack 3.5 mm , Reglaje Echo , Bass , Treble , Volum Microfon , Volum General Microfoane WirelessConectivitate BluTip |  |
| **Stand mobil sistem videoconferință-lift - 1 buc**Tip mobilitate: VerticalaTip montare: de sine stătătorMaterial: Otel, ABSLungime: max 800 mmÎnălțime: max 200 mmDimensiuni baza: max 800 x 800 (mm)Diagonala minima compatibila 70 inchDiagonala maxima compatibila 120 inchGreutate maxima suportata 140 KgCompatibil VESA: 200x200,300x200,300x300,400x200,400x300,400x400,600x400,800x400,800x600,1000x600 Funcții înălțime ajustabilă, trepte înălțime min. 1Include: Cablu alimentareGreutate suport max. 60 KgBaza robusta si management integrat al cablurilorRafturile pentru camera video si DVD player – suport necesar sistem videoconferință |  |
| **Suporți videoproiector - 5 buc** Model universal de montare, Tilt:-15 to +15 °, Max 10kg, Inaltime reglabila 430-650mm, culoare argintiu. |  |

**Notă: Referirile la o anumită marcă și/sau sistem de operare, precum și specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse și vor fi considerate ca având mențiunea de «*sau echivalent*» Aceste specificații vor fi considerate specificații minimale din punctul de vedere al performantei, indiferent de marca sau producător.**

Perioada de valabilitate a ofertei:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zile de la termenul limită de depunere

**NUMELE OFERTANTULUI\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Semnătură autorizată\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Locul:**

**Data**

1. *Anexa Termeni si Conditii de Livrare este formularul in care Beneficiarul va completa conditiile in care doreste prestarea serviciilor (Pct. 3 – perioada de realizare a serviciilor, pct. 7A – Specificatii Tehnice solicitate).*

 *Ofertanții completeaza formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.7B - şi îl returneaza Beneficiarului semnat, daca accepta conditiile de prestare cerute de Beneficiar.* [↑](#footnote-ref-1)