#### [Anexa 6.1.1 - Specificații tehnice (B/S)](#Anexe)

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi - Competitive

Beneficiar: Universitatea „Babeș-Bolyai”

Titlul subproiectului: CENTRUL DE ÎNVĂȚARE UEM – REAL STUDENTS’ DREAMS (UEM - RSD)

Acord de grant nr. AG 298/SGU/CI/III/19.12.2019

**FORMULAR DE SPECIFICAȚII TEHNICE**

 **Achiziția de bunuri**

|  |
| --- |
| **Denumirea achiziției: Mobilier – An 2, Lot 2 (Poz. 9 din PA)** |

|  | **Specificații tehnice solicitate**  |
| --- | --- |
|  | 1. **Bibliotecă – 3 bucăți**

**Caracteristici:**Blat de pal melaminat rezistent la șocuri grosime min. 18 mm cantuit cu abs de min. 2 mm, culoare gri închis imitație lemn.Bibliotecă cu compartimente închise cu uși în partea de jos, polițe pentru cărți cu spatii libere de min. 330 mm între ele, îmbinări cu demontabili. **Dimensiuni produs:**Adâncime: 38 cmLățime: 110 cmÎnălțime: 220 cmTolerante dimensiuni: ± 2 cm.Garanție: min. 24 luni |
| https://hobbymobila.ro/images/thumbnails/655/400/detailed/106/Placa-de-cuier-alba-telo_8cjt-ht.jpg | 1. **Cuier – 3 bucăți**

**Caracteristici:**Blat de pal melaminat rezistent la șocuri grosime min. 18 mm cantuit cu abs de min. 2 mm, culoare gri închis imitație lemn.**Dimensiuni produs:**Dimensiuni cuier:Lățime: 660 cmÎnălțime: 2200 cmNumăr agățători: 5Tolerante dimensiuni: ± 2 cm.Garanție: min. 24 luni |
| https://media.homelux.ro/media/catalog/product/cache/f408f05d0c6dcf1a682a0e40ee588466/1/8/18559_1_qdu8bfpdo1ugdy0w.jpg | 1. **Masă de lucru – 3 bucăți**

**Caracteristici:**Blat de pal melaminat rezistent la șocuri grosime min. 18 mm cantuit cu abs de min. 2 mm, culoare gri închis imitație lemn.**Dimensiuni produs:**Dimensiuni birou:Lățime: 120 cm (din care 60 cm blat)Lungime: 140 cmÎnălțime: 75 cmTolerante dimensiuni: în funcție de configurarea spațiului.Garanție: min. 24 luni |
|  | 1. **Scaun tapițat – 3 bucăți**

**Caracteristici:**Cadru polipropilenaMaterial tapițerie rezistentă la șocuri/frecare (min. 50.000 cicluri) de culoare albastru sau verde deschis.Material spatar MeshBază stea cu 5 brațe rezistente şi cu role silicon.Brațe din aluminiu luciosAjustabilitate: min. 18° spătarul şi min. 6° sezutul.Min. 3 poziții de blocare sau liber.Reglarea înălțimii șezutului.Greutate portantă: min. 120 kg**Dimensiuni produs:**Înălțime: 96 cmLățime spătar: 105 cmLățime șezut: 52 cmAdâncime șezut: 51 cmÎnălțime maximă șezut: 53 cmÎnălțime minimă șezut: 44 cmTolerante dimensiuni: ± 2 cm.Garanție: min. 24 luni |

Notă: Referirile la o anumită marcă și/sau sistem de operare, precum și specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursa, producție, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse și vor fi considerate ca având mențiunea de «*sau echivalent*» Aceste specificații vor fi considerate specificații minimale din punctul de vedere al performantei, indiferent de marca sau producător.

Director de Grant,

Lector univ. dr. Nătălița-Mihaela Frumușanu